Приложение 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку: «Модем ЦСП SHDSL»

1. Количество (объем) закупаемого товара: 1 шт.

2. Требуемый срок (график) поставки закупаемого товара: 1 квартал 2024 г.

3. Перечень показателей (характеристик) закупаемого товара:

3.1. описание потребительских свойств: предназначен для организации цифровой сети передачи данных;

3.2. технические характеристики и их допустимые отклонения (а также: материал изделия, энергозатраты при эксплуатации, затраты на обслуживание (содержание), производительность и т.д.):

* алюминиевый контейнер 19", высотой 3U;
* возможность установки 21 платы;
* плата SW-01-AT - 1 ед.;
* плата FS-08-AT - 3 ед.;
* плата ЕМ-04-АТ - 1 ед.;
* плата GE-12-AT - 1ед.;
* плата BS-220-60-AT - 1 ед.;
* плата GE-12-AT - 1 ед.;
* плата ЕМ-04-АТ - 1 ед.;
* плата FO-08-AT - 3 ед.;

3.3. ГОСТ, ТУ и др. нормы: в соответствии с документацией изготовителя;

3.4. спецификация: в соответствии с документацией изготовителя;

3.5. план, эскиз, чертеж: в соответствии с документацией изготовителя и рисунком 1;

3.6. необходимые качественные показатели: в соответствии с документацией изготовителя;

3.7. тара, емкость (банка, фляга, бочка, автоцистерна, ж/д цистерна, ящик, упаковка и т. п. – для закупки материалов, масел, жидкостей, краски и т.д.), в которых должен быть поставлен товар: одноразовая невозвратная упаковка;

3.8. при закупках запасных частей к оборудованию: полное наименование и код (шифр, № чертежа), а также заводские номера, дату выпуска и изготовителя эксплуатируемого оборудования, к которому они закупаются, чертеж требуемого изделия (при необходимости), паспорт: нет условий;

3.9. дополнительные условия для включения в контракт закупки (необходимость технического обслуживания, инженерно-технического сопровождения, необходимость установки закупаемого оборудования сторонними специалистами, необходимость обучения и пр.): не требуются;

3.10. необходимая документация, требуемая в качестве приложения к поставляемой продукции (паспорта, сертификаты, реестры, разрешения на применение и др.): сертификат соответствия Республики Беларусь (декларация о соответствии таможенного союза), паспорт, гарантийный талон, подтверждение нахождения в Реестре МТР ПАО «Газпром».

4. плановый срок ввода в эксплуатацию или начало применения: с момента поставки.

5. Требования по гарантии закупаемого товара: не менее 1 года.

6. Предполагаемые изготовители: ООО«АДС», Россия или аналоги.

7. Предполагаемые марки, модели: МС-04-DSL-3U или аналоги.




Рисунок 1. МС-04-DSL-3U