**Приложение 2**

*к Документации о повторных маркетинговых исследованиях № 23\_ГТБеларусь-4.3-1213/13-0018 (№ 1001084481)*

*(номер закупки в Плане Группы Газпром 22/4.3/0094153/ГТБ)*

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Заказ на поставку продукции**

1. **Предмет закупки (наименование, обозначение или аналог) и количество закупаемой продукции:** **средства индивидуальной защиты – ОБУВЬ РЕЗИНОВАЯ для нужд ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в 2023 году** – в соответствии с таблицей 1.
2. **Размеры закупаемых СИЗ:** в соответствии с таблицей 1.
3. **Описание потребительских свойств, требования к техническим характеристикам закупаемой продукции по каждой позиции:** приведены ниже.

**Показатели (технические характеристики) предлагаемого товара не должны уступать по свойствам (техническим параметрам) и качественным показателям требованиям, указанным ниже. При отклонениях приемлемы только улучшающие свойства, параметры.**

1. Срок эксплуатации – не менее 3 лет с даты выдачи в эксплуатацию, срок хранения – не менее 5 лет при соблюдении условий хранения.
2. **Срок поставки:** поквартальная поставка в течение 2023 года – в соответствии с таблицей 1.
3. **Дополнительные требования закупки:**

* продукция, предлагаемая к поставке, должна быть новой, не бывшей в эксплуатации, изготовленной не ранее 3 квартала 2022 года в соответствии с нормативно-технической документацией предприятия- изготовителя;
* продукция должна соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты», СТО Газпром [10.007-2012](http://beltg-01-60/docs/d?nd=557096303&point=mark=0QNQTU8054MR6R3VU3L1S3VVVVV401E05DT3VSVF6H3VTQGQT3G213QP) Средства индивидуальной защиты, применяемые в газовой промышленности. Средства защиты ног и материалы для них. Технические требования»;
* наличие сертификатов соответствия СДС Интергазсерт (на модель);
* модели средств индивидуальной защиты, производитель должны быть включены в Единый Реестр МТР, допущенных к применению на объектах Общества и соответствующих требованиям ПАО «Газпром»;
* **маркировка изделий должна соответствовать требованиям пунктов 4.10, 6 Технического регламента Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Обозначение (буквенное) защитных свойств средств индивидуальной защиты – по ГОСТ 12.4.103 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная, защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация». Маркировка должна быть исчерпывающей, содержать полную информацию для потребителя, легко читаемой, выполнена печатным способом, несмываемой краской, устойчивой к стирке и чистке, стойкой при хранении, перевозке, реализации и использовании продукции (нанесена на каждую полупару).**

1. **Необходимая документация, требуемая в качестве приложения к поставляемой продукции:**

* заверенная копия сертификата/декларации соответствия требованиям ТР ТС 019/2011;
* эксплуатационная документация на средство индивидуальной защиты согласно п.4.13 ТР ТС 019/2011;
* копии действующих сертификатов соответствия СДС Интергазсерт (на модель);
* инструкция (этикетка) по уходу за изделиями во время эксплуатации;
* документы, подтверждающие законность ввоза товара на территорию Республики Беларусь (либо в зону Евразийского экономического союза), копии таможенных статистических деклараций;
* другие документы, требуемые в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

1. **Тара (упаковка)** должна обеспечивать сохранность продукции во время транспортировки и хранения.
2. **На процедуру закупки участник должен представить:**

* **ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМОЙ К ПОСТАВКЕ ПРОДУКЦИИ** в соответствии с СТО Газпром 28-2006, включая документы, подтверждающие используемый материал (ткань), её характеристики;
* **протоколы испытаний;**
* копии действующих деклараций/сертификатов соответствия продукции требованиям технического регламента Таможенного союза, действие которых распространяется на продукцию;
* копии сертификатов соответствия СДС Интергазсерт (на модель);
* **информацию о включении либо невключении продукции (материалы для изготовления костюма, модель костюма, производитель), предлагаемой участником, в «Единый Реестр материально-технических ресурсов, допущенных к применению на объектах Общества, соответствующих требованиям ПАО «Газпром» (размещен в общем доступе на сайте ПАО «Газпром» в разделе «Закупки», во вкладке «Требования к товарам»).**

1. **Соответствие предлагаемой продукции требованиям покупателя.**

**Для подтверждения данного требования участник представляет:**

* **образцы предлагаемых к поставке изделий (в соответствии с каждым наименованием закупаемой продукции – таблица 1), которые будут являться эталоном при приёмке товара, с маркировкой, соответствующей требованиям ТР ТС 019/2011** (в случае непредставления образцов, а также несоответствия образцов требованиям закупки, несоответствия заявки (предложения) требованиям пункта 9, заявка (предложение) участника будет отклонена);
* **на каждом представленном образце СИЗ должен быть прикреплён ярлык, а также указан номер(а) позиции из таблицы 1 и наименование поставщика.**

1. **Сведения о начальной (максимальной) цене закупаемой продукции:** с учетом транспортных расходов – 69.026,33 бел. руб. без НДС или 82.831,60 бел. руб. с НДС-20% (или 1.962.802,44 рос. руб. с НДС-20%; курс АСЭЗ: 1 бел. руб. = 23,69630 рос. руб.).

| **№**  **п/п** | **Наименование продукции, обозначение (или аналог)** | **Ед.**  **изм.** | **Кол-во** | **Начальная (максимальная) цена договора на ЗД**  **(с учетом транспортных расходов), бел. руб.** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цена**  **б/НДС** | | **Сумма**  **б/НДС** | | **Сумма**  **НДС** | | **Сумма**  **с НДС** |
|  | Сапоги рыбацкие В | пара | **162** | 73,72 | | 11 942,64 | | 2 388,53 | | 14 331,17 |
|  | Сапоги жен резиновые ВНмК20Щ20 | пара | **130** | 44,50 | | 5 785,00 | | 1 157,00 | | 6 942,00 |
|  | Сапоги муж резиновые ВНмК20Щ20 | пара | **1123** | 45,25 | | 50 815,75 | | 10 163,15 | | 60 978,90 |
|  | СапогиПВХПротивоУдарНос ВМун200 | пара | **9** | 53,66 | | 482,94 | | 96,59 | | 579,53 |
| **ИТОГО** | | | | | **в бел. руб.** | | **69 026,33** | | **13 805,27** | **82 831,60** |
|  | | | | | **в рос. руб.** | | **1 635 668,62** | | **327 133,82** | **1 962 802,44** |

**Цена, предложенная участником, не должна превышать начальную (максимальную) цену закупаемой продукции ПО КАЖДОЙ ПОЗИЦИИ и не подлежит увеличению на протяжении всего срока действия договора до полного исполнения сторонами своих обязательств.**

**Таблица 1**

| **№**  **п/п** | **Наименование МТР** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Срок поставки до 10.01.2023** | **Срок поставки до 10.04.2023** | **Срок поставки до 10.07.2023** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сапоги рыбацкие В р39 | пара | 1 |  |  | 1 |
| Сапоги рыбацкие В р40 | пара | 3 |  | 2 | 1 |
| Сапоги рыбацкие В р41 | пара | 16 | 1 | 8 | 7 |
| Сапоги рыбацкие В р42 | пара | 42 | 7 | 23 | 12 |
| Сапоги рыбацкие В р43 | пара | 46 | 10 | 21 | 15 |
| Сапоги рыбацкие В р44 | пара | 32 | 6 | 19 | 7 |
| Сапоги рыбацкие В р45 | пара | 13 | 4 | 5 | 4 |
| Сапоги рыбацкие В р46 | пара | 7 | 2 | 5 |  |
| Сапоги рыбацкие В р47 | пара | 1 |  | 1 |  |
| Сапоги рыбацкие В р48 | пара | 1 | 1 |  |  |
|  | **ИТОГО** |  | **162** | **31** | **84** | **47** |
| 2.1 | Сапоги жен резиновые ВНмК20Щ20 р36 | пара | 3 | 1 |  | 2 |
| Сапоги жен резиновые ВНмК20Щ20 р37 | пара | 25 | 5 | 10 | 10 |
| Сапоги жен резиновые ВНмК20Щ20 р38 | пара | 26 | 7 | 11 | 8 |
| Сапоги жен резиновые ВНмК20Щ20 р39 | пара | 36 | 3 | 19 | 14 |
| Сапоги жен резиновые ВНмК20Щ20 р40 | пара | 20 | 3 | 8 | 9 |
| Сапоги жен резиновые ВНмК20Щ20 р41 | пара | 15 | 2 | 8 | 5 |
| Сапоги жен резиновые ВНмК20Щ20 р42 | пара | 2 |  | 1 | 1 |
| Сапоги жен резиновые ВНмК20Щ20 р43 | пара | 2 | 1 |  | 1 |
| Сапоги жен резиновые ВНмК20Щ20 р44 | пара | 1 |  |  | 1 |
|  | **ИТОГО** |  | **130** | **22** | **57** | **51** |
| 2.2 | Сапоги муж резиновые ВНмК20Щ20 р38 | пара | 2 |  |  | 2 |
| Сапоги муж резиновые ВНмК20Щ20 р39 | пара | 8 | 5 |  | 3 |
| Сапоги муж резиновые ВНмК20Щ20 р40 | пара | 45 | 13 | 12 | 20 |
| Сапоги муж резиновые ВНмК20Щ20 р41 | пара | 123 | 29 | 45 | 49 |
| Сапоги муж резиновые ВНмК20Щ20 р42 | пара | 275 | 89 | 49 | 137 |
| Сапоги муж резиновые ВНмК20Щ20 р43 | пара | 359 | 106 | 63 | 190 |
| Сапоги муж резиновые ВНмК20Щ20 р44 | пара | 176 | 63 | 24 | 89 |
| Сапоги муж резиновые ВНмК20Щ20 р45 | пара | 96 | 27 | 24 | 45 |
| Сапоги муж резиновые ВНмК20Щ20 р46 | пара | 32 | 19 | 4 | 9 |
| Сапоги муж резиновые ВНмК20Щ20 р47 | пара | 6 | 1 | 3 | 2 |
| Сапоги муж резиновые ВНмК20Щ20 р48 | пара | 1 | 1 |  |  |
|  | **ИТОГО** |  | **1 123** | **353** | **224** | **546** |
| 3 | СапогиПВХПротивоУдарНос ВМун200 р42 | пара | 5 | 5 |  |  |
| СапогиПВХПротивоУдарНос ВМун200 р43 | пара | 3 | 3 |  |  |
| СапогиПВХПротивоУдарНос ВМун200 р44 | пара | 1 | 1 |  |  |
|  | **ИТОГО** |  | **9** | **9** |  |  |

**ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ,**

**ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ**

**Техническое задание №33**

На закупку:

|  |
| --- |
| 1. Сапоги рыбацкие В |
| 2. Сапоги мужские (женские) резиновые ВНмК20Щ20  3. Сапоги ПВХ противоударный нос ВМун200 |

Перечень показателей (характеристик) закупаемого товара:

**1. Сапоги рыбацкие В**

**Обязательное наличие:**

заверенной копии декларации соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011);

эксплуатационной документации на средство индивидуальной защиты согласно п.4.13 ТР ТС 019/2011;

протоколов испытаний;

технического описания предлагаемого к поставке товара;

образцов продукции.

**Дополнительное условие закупки:**

наличие сертификатов соответствия СДС Интергазсерт;

модель, производитель должны быть включены в Единый Реестр МТР, допущенных к применению на объектах Общества и соответствующих требованиям ПАО «Газпром».

**Критерии оценки для выбора наилучшего предложения:**

наличие опытной эксплуатации изделия в Обществе, наилучшие результаты (показатели) опытной эксплуатации.

Продукция, предлагаемая к поставке, должна быть новой, не бывшей в употреблении, изготовленной не ранее одного года, предшествующему дате заключения договора закупки.

ГОСТ 5375-79, СТО Газпром [10.007-2012](http://beltg-01-60/docs/d?nd=557096303&point=mark=0QNQTU8054MR6R3VU3L1S3VVVVV401E05DT3VSVF6H3VTQGQT3G213QP) Средства индивидуальной защиты, применяемые в газовой промышленности. Средства защиты ноги материалы для них. Технические требования».

Сапоги должны быть изготовлены из ПВХ по методике двухкомпонентного или трехкомпонентного литья. Голенище – из мягкого и легкого ПВХ, резинотканевая надставка, подошва рифленая с каблуком – из более плотного, износостойкого ПВХ. Подкладка – трикотаж. Средняя высота сапог – 90 см.

Внешний слой подошвы должен быть из плотного износостойкого обувного ПВХ. Защита от воды и растворов нетоксичных веществ.

Цвет чёрный, оливковый.

Размерный ряд: мужские 37-48.

Срок эксплуатации - не менее 3 лет с даты выдачи в эксплуатацию, срок хранения – не менее 5 лет при соблюдении условий хранения.

Маркировка изделий – должна соответствовать п.4.10; 6 ТР ТС 019/2011.

Рекомендуемая модель: Единый Реестр МТР – ID записи [003137](https://zakupki.gazprom.ru/reestr_mtr/index.html#record/003137).

**2. Сапоги мужские (женские) резиновые ВНмК20Щ20**

**Обязательное наличие:**

заверенной копии сертификата соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011);

эксплуатационной документации на средство индивидуальной защиты согласно п.4.13 ТР ТС 019/2011;

протоколов испытаний;

технического описания предлагаемого к поставке товара;

образцов продукции.

**Дополнительное условие закупки:**

наличие сертификатов соответствия СДС Интергазсерт;

модель, производитель должны быть включены в Единый Реестр МТР, допущенных к применению на объектах Общества и соответствующих требованиям ПАО «Газпром».

**Критерии оценки для выбора наилучшего предложения:**

наличие опытной эксплуатации изделия в Обществе, наилучшие результаты (показатели) опытной эксплуатации.

Продукция, предлагаемая к поставке, должна быть новой, не бывшей в употреблении, изготовленной не ранее одного года, предшествующему дате заключения договора закупки.

ГОСТ 5375-79. ГОСТ 12.4.072-79. СТО Газпром [10.007-2012](http://beltg-01-60/docs/d?nd=557096303&point=mark=0QNQTU8054MR6R3VU3L1S3VVVVV401E05DT3VSVF6H3VTQGQT3G213QP) Средства индивидуальной защиты, применяемые в газовой промышленности. Средства защиты ноги материалы для них. Технические требования».

Сапоги должны быть изготовлены из ПВХ по методике двухкомпонентного или трехкомпонентного литья. Голенище – из мягкого и легкого ПВХ, подошва рифленая с каблуком – из более плотного, износостойкого ПВХ. Подкладка – трикотаж. Внешний слой подошвы должен быть из плотного износостойкого обувного ПВХ.

Защита от воды и растворов нетоксичных веществ, растворов кислот и щелочей концентрацией до 20%, нефтяных масел.

Цвет чёрный, оливковый.

Размерный ряд: женские 36-42, мужские 37-48.

Срок эксплуатации - не менее 3 лет с даты выдачи в эксплуатацию, срок хранения – не менее 5 лет при соблюдении условий хранения.

Маркировка изделий – должна соответствовать п.4.10; 6 ТР ТС 019/2011.

Рекомендуемая модель: Единый Реестр МТР

– ID записи мужские [003138](https://zakupki.gazprom.ru/reestr_mtr/index.html#record/003138), [003139](https://zakupki.gazprom.ru/reestr_mtr/index.html#record/003139), [003140](https://zakupki.gazprom.ru/reestr_mtr/index.html#record/003140).

– ID записи женские [003141](https://zakupki.gazprom.ru/reestr_mtr/index.html#record/003141), [003142](https://zakupki.gazprom.ru/reestr_mtr/index.html#record/003142), [003143](https://zakupki.gazprom.ru/reestr_mtr/index.html#record/003143).

**3. Сапоги ПВХ противоударный нос ВМун200:**

**Обязательное наличие:**

заверенной копии сертификата соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011);

эксплуатационной документации на средство индивидуальной защиты согласно п.4.13 ТР ТС 019/2011;

протоколов испытаний;

технического описания предлагаемого к поставке товара;

образцов продукции.

**Дополнительное условие закупки:**

наличие сертификатов соответствия СДС Интергазсерт;

модель, производитель должны быть включены в Единый Реестр МТР, допущенных к применению на объектах Общества и соответствующих требованиям ПАО «Газпром».

**Критерии оценки для выбора наилучшего предложения:**

наличие опытной эксплуатации изделия в Обществе, наилучшие результаты (показатели) опытной эксплуатации.

Продукция, предлагаемая к поставке, должна быть новой, не бывшей в употреблении, изготовленной не ранее одного года, предшествующему дате заключения договора закупки.

ГОСТ 5375-79. ГОСТ 12.4.177-89. СТО Газпром [10.007-2012](http://beltg-01-60/docs/d?nd=557096303&point=mark=0QNQTU8054MR6R3VU3L1S3VVVVV401E05DT3VSVF6H3VTQGQT3G213QP) Средства индивидуальной защиты, применяемые в газовой промышленности. Средства защиты ноги материалы для них. Технические требования».

Сапоги должны быть изготовлены из ПВХ по методике двухкомпонентного или трехкомпонентного литья. Голенище – из мягкого и легкого ПВХ, подошва рифленая с каблуком – из более плотного, износостойкого. Противоударный подносок из композитных материалов. Подносок должен защищать носочную часть стопы от внешних механических воздействий и выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж. Подкладка – трикотаж. Внешний слой подошвы должен быть из плотного износостойкого обувного ПВХ.

Защита от воды и растворов нетоксичных веществ, от механических воздействий (ударов 200 Дж).

Цвет чёрный, оливковый.

Размерный ряд: мужские 37-48

Срок эксплуатации - не менее 3 лет с даты выдачи в эксплуатацию, срок хранения – не менее 5 лет при соблюдении условий хранения.

Маркировка изделий – должна соответствовать п.4.10; 6 ТР ТС 019/2011.

Рекомендуемая модель: Единый Реестр МТР – ID записи [003135](https://zakupki.gazprom.ru/reestr_mtr/index.html#record/003135), [003136](https://zakupki.gazprom.ru/reestr_mtr/index.html#record/003136).

**Требования ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»**

**к маркировке средств индивидуальной защиты**

4.10. Маркировка средств индивидуальной защиты (кроме средств индивидуальной защиты дерматологических) должна соответствовать следующим требованиям:

1) Каждая единица средств индивидуальной защиты, включая сменные комплектующие изделия, должна иметь маркировку. Маркировка наносится непосредственно на изделие и на его упаковку. Если маркировку невозможно нанести непосредственно на изделие, она наносится на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию. При отсутствии возможности нанесения маркировки в полном объеме непосредственно на само изделие, допускается не наносить часть информации в маркировке, при условии, что соответствующая информация нанесена на индивидуальную упаковку изделия и на прикрепленную к изделию трудноудаляемую этикетку.

2) маркировка, наносимая непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию, должна содержать:

наименование изделия (при наличии – наименование модели, кода, артикула);

наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии);

защитные свойства;

размер (при наличии);

обозначение настоящего технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать средство индивидуальной защиты;

единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза;

дату (месяц, год) изготовления или дату окончания срока годности, если она установлена;

сведения о классе защиты и климатическом поясе, определяемом в соответствии с таблицей 3 приложения № 3 настоящего технического регламента Таможенного союза и в котором могут применяться средства индивидуальной защиты (при необходимости);

сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты;

сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты;

другую информацию в соответствии с документацией изготовителя;

3) информация должна наноситься любым рельефным способом (в том числе тиснение, шелкография, гравировка, литье, штамповка) либо трудноудаляемой краской непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию. Допускается нанесение информации в виде пиктограмм, которые могут использоваться в качестве указателей опасности или области применения средств индивидуальной защиты. Информация должна быть легко читаемой, стойкой при хранении, перевозке, реализации и использовании продукции по назначению в течение всего срока годности, срока службы и (или) гарантийного срока хранения;

4) маркировка, наносимая на упаковку изделия, должна содержать:

наименование изделия (при наличии – наименование модели, кода, артикула);

наименование страны-изготовителя;

наименование, юридический адрес и торговую марку (при наличии) изготовителя;

обозначение настоящего технического регламента Таможенного союза, требованиям которого должно соответствовать средство индивидуальной 44 защиты;

размер (при наличии);

защитные свойства изделия;

способы ухода за изделием (при необходимости);

дату изготовления, и (или) дату окончания срока годности, если установлены;

срок хранения для средств индивидуальной защиты, теряющих защитные свойства в процессе хранения; единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза;

величину опасного или вредного фактора, ограничивающего использование средства индивидуальной защиты (при наличии);

ограничения по использованию, обусловленные возрастом, состоянием здоровья и другими физиологическими особенностями пользователей;

сведения о классе защиты и климатическом поясе, определяемом в соответствии с таблицей 3 приложения № 3 настоящего технического регламента Таможенного союза, и в котором могут применяться средства индивидуальной защиты (при необходимости);

сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты;

другую информацию в соответствии с документацией изготовителя.